|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение шкафа пекарского типа ABAT серии ЭШП-3-01

для предприятия общественного питания второго рудоуправления.

1. Назначение и условия эксплуатации:

1.1. Шкаф пекарский предназначен для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий.

1.2. Температура от + 18°С до +40 °.

1.3. Режим работы – 9 часов в сутки.

1.4. Место установки – кондитерский цех столовой №3.

2. Технические характеристики (габаритные размеры и т.д.):

2.1. Диапазон температуры от +50 °С до +270 °С.

2.2. Требования к электропитанию/частоте тока по ГОСТ 29322-92: ≈380 В (±10 %), частота (50 ± 1) Гц.

2.3. Потребляемая мощность: не более 30 кВт.

 2.4. Количество камер: 3 шт.

2.5. Наличие системы пароувлажнения.

2.6. Время разогрева камеры до 240 °С: не более 30 мин.

2.7. Габаритные размеры: не менее 1300×1124×1700 мм.

2.8. Габаритные внутренние размеры каждой камеры: не менее 1035×800×280 мм.

2.9. Вместимость каждой камеры: не менее 24 хлебные формы №7.

2.10. Корпус из нержавеющей стали.

2.11. Поды из углеродистой стали толщиной не менее 3 мм.

2.12. Дверцы из нержавеющей стали.

2.13. Каждая дверца оборудована смотровым стеклом.

2.14. Наличие внутренней подсветки каждой камеры.

2.15. Раздельная плавная регулировка температуры верхних и нижних ТЭН-ов.

2.16. Два механических термостата для каждой камеры.

2.17. Наличие аварийного термовыключателя для предохранения печи от перегрева.

2.18. Регулируемые по высоте ножки.

2.19. Комплект хлебных форм №7: 144 шт.

2.20. Максимально обеспечен доступ обслуживающего персонала ко всем узлам;

3. Требования к поставке:

3.1. Шкаф пекарский должен поставляться заказчику полностью собранным, отлаженным, законсервированным и в упакованном виде.

3.2. Способ консервации и, при необходимости, упаковки дополнительных комплектных единиц должен обеспечивать сохранность при их транспортировке, погрузочно-разгрузочных операциях и временном хранении.

4. Общие требования:

4.1. Гарантийные обязательства – не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

4.2. Срок службы: не менее 8 лет.

4.3. Вся документация должна быть на русском языке.

4.4. Требования к сертификации: сертификат соответствия РБ.

4.5. Другие требования: поставщик обязан предоставить заверенную копию сертификата соответствия поставляемого товара требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), выданный аккредитованным органом по сертификации, включённым в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза; наличие собственной сервисной службы у поставщика, наличие сервисных центров на территории Республики Беларусь с гарантированной поставкой запасных частей в течение одного месяца на весь срок эксплуатации.

5. Требования к конкурсному предложению:

5.1. Техническое предложение должно содержать ответы на все вопросы в последовательности, изложенной в техническом задании.

5.2. Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

5.2.1. Оно не отвечает требованиям технического задания.

5.2.2. Не содержит ответов на все вопросы, изложенные в техническом задании.

5.2.3. Участник, представивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

6.Требуемое количество и срок поставки: 1 шт. – 4 квартал 2024 г.